<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.95" y1="41.32" x2="-0.95" y2="3.2742125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.95" y1="3.2742125" x2="-0.65710625" y2="2.56710625" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="-0.65710625" y1="2.56710625" x2="1.29710625" y2="0.61289375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.29710625" y1="0.61289375" x2="2.0042125" y2="0.32" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="2.0042125" y1="0.32" x2="40.05" y2="0.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.05" y1="0.32" x2="44.05" y2="4.32" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="44.05" y1="4.32" x2="44.05" y2="41.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.05" y1="41.32" x2="40.05" y2="45.32" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="40.05" y1="45.32" x2="3.05" y2="45.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.05" y1="45.32" x2="-0.95" y2="41.32" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>PiPo Ver. 6.2A by baku.</text>
<text>+V</text>
<text>SIG</text>
<text>G</text>
<text>+V</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jikken">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="DIODE-D-7.5">
</package>
<package name="1.80/1.0">
</package>
<package name="1.80/1.0-NS">
</package>
<package name="DIL08R_0.8">
</package>
<package name="0204-7.5">
</package>
<package name="C50-25X044">
</package>
<package name="TTD6.3">
</package>
<package name="R1210">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0204-15">
</package>
<package name="TO92-123">
</package>
<package name="1.80/0.9">
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,3-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="VR">
<packages>
<package name="POT_UNIV_1MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10_2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MyLib">
<packages>
<package name="PWR_CON_4CKTS_VT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="akizuki">
<packages>
<package name="TE5S">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BEEP_OUT" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="jikken" package="0204-7.5" value="270">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="jikken" package="0204-15" value="33">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="jikken" package="DIODE-D-7.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="jikken" package="TTD6.3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="jikken" package="C50-25X044" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="jikken" package="0204-7.5" value="270">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PIC" library="jikken" package="DIL08R_0.8" value="PIC12F615D">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="INPUT" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VR1" library="VR" package="POT_UNIV_1MM" value="POT_UNIV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR2" library="VR" package="POT_UNIV_1MM" value="POT_UNIV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V+" library="jikken" package="1.80/0.9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10_2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD1" library="jikken" package="1.80/1.0-NS" value=""/>
<element name="C2'" library="jikken" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="jikken" package="1.80/1.0" value=""/>
<element name="PAD5" library="jikken" package="1.80/1.0" value=""/>
<element name="PAD6" library="jikken" package="1.80/1.0-NS" value=""/>
<element name="PAD7" library="jikken" package="1.80/1.0-NS" value=""/>
<element name="PAD8" library="jikken" package="1.80/1.0-NS" value=""/>
<element name="PAD9" library="jikken" package="1.80/1.0-NS" value=""/>
<element name="VR3" library="VR" package="POT_UNIV_1MM" value="POT_UNIV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="jikken" package="TO92-123" value="2SC2120">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H5" library="holes" package="3,3-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.3"/>
<element name="H6" library="holes" package="3,3-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.3"/>
<element name="H7" library="holes" package="3,3-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.3"/>
<element name="H8" library="holes" package="3,3-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.3"/>
<element name="POWER" library="MyLib" package="PWR_CON_4CKTS_VT" value="12V/5V_VT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="jikken" package="R1210" value="X">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V-" library="jikken" package="1.80/0.9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="jikken" package="1.80/1.0-NS" value=""/>
<element name="PAD11" library="jikken" package="1.80/1.0-NS" value=""/>
<element name="R1'" library="jikken" package="R1210" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="jikken" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="jikken" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="jikken" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="jikken" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="jikken" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="jikken" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="akizuki" package="TE5S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="jikken" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="jikken" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="PIC" pad="8"/>
<contactref element="INPUT" pad="1"/>
<contactref element="INPUT" pad="4"/>
<contactref element="VR1" pad="A"/>
<contactref element="VR1" pad="A2"/>
<contactref element="VR2" pad="A"/>
<contactref element="VR2" pad="A2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="C2'" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="VR3" pad="A2"/>
<contactref element="VR3" pad="A"/>
<contactref element="POWER" pad="P$3"/>
<contactref element="POWER" pad="P$2"/>
<contactref element="V-" pad="1"/>
<contactref element="R1'" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
<contactref element="BEEP_OUT" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="BEEP_OUT" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="PIC" pad="4"/>
<contactref element="PIC" pad="1"/>
<contactref element="INPUT" pad="3"/>
<contactref element="VR1" pad="E"/>
<contactref element="VR1" pad="E2"/>
<contactref element="VR2" pad="E"/>
<contactref element="VR2" pad="E2"/>
<contactref element="V+" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="C2'" pad="2"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="BEEP_OUT" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="P$2"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="R1'" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="PIC" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PIC" pad="6"/>
<contactref element="VR2" pad="S"/>
<contactref element="VR2" pad="S2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PIC" pad="7"/>
<contactref element="VR1" pad="S"/>
<contactref element="VR1" pad="S2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="VR3" pad="S"/>
<contactref element="VR3" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PIC" pad="2"/>
<contactref element="VR3" pad="E2"/>
<contactref element="VR3" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PIC" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="INPUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="POWER" pad="P$4"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
